**Zajterhelés számítása**

Összes beépített ventilátor légszállítás

397.125 + 79.520 = 476.645 m3/h

A ventilátorok zaja

42 db lW = 76,7 dB

24 db LW = 73 dB